**豆制品生产设备采购内容及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参照或相当于** | **型号** | **规格配置** | **数量** | **单价** | **具体要求** |
| 豆腐机 | 火车头好机汇 | 800型 | 双磨浆型 | 1 |  | 1、质量和技术标准以竞价参数为准。需提供说明书及配方。  2、中标供应商应将设备送至制定地点并调试安装好，采购单位收到产品后及时验收试用，如有异议，可在7日内提出调换要求。  3、设备若出现质量问题导致用户不能正常使用，应在收到采购方通知后48小时内予以维修或调换。  4、改批产品在验收合格后壹年内免费保修，保修期满后能够终生维修（采购方支付零配件费）  5、本次报价包含设备费、税费、运费、人工费、安装费等一切费用。送货  6、安装时间要求：签订合同后10天内安装调试到位。 |
| 豆腐主机 | 1 |  |
| 压榨机 |  | 大四盘气压式 | 1 |  |
| 加热锅炉 |  | 无压蒸汽锅炉 | 1 |  |
| 豆泡机 | 150型 |  | 1 |  |
| 豆皮机 | 300型 | 含打脑泼浆机、液压压榨机、卧式双剥皮机 | 1 |  |
| 豆芽机 | 500型 | 两体式 | 1 |  |
| 面条机 | 600型 | 双撒粉型 | 1 |  |